Index: [Article Count Order] [Thread]

    Date:  Wed, 31 Jan 2007 15:33:20 +0900
    From:  "Tetsuya Yamamoto" <yamamoto ＠ nul.nagoya-u.ac.jp>
    Subject:  [drf 0456] Re: ハンドルシステムのポート設定について
    Sender:  yamamoto1pg ＠ gmail.com

    名古屋大学の山本です。お疲れ様です。

    > １）このポートは学外から学内向けの通信に使われるのでしょうか？

    学外のグローバルハンドルサーバーから、個々のリポジトリ内（学内）の
    ローカルハンドルサーバーに問い合わせをするものです。

    > ２）学内から学内向けの通信の発信元のIPアドレスは次の３つでよいでしょうか？
    >         sps1.handle.net：38.100.138.161
    >         sps2.handle.net：38.100.138.162
    >         sps3.handle.net：38.100.138.163

    この３つと、こちらでログを見るところ
    ehs4.handle.net  132.151.1.179  もあるようです。

    > ３）使用されるプロトコルはTCP、UDPのいずれか、または両方でしょうか？

    TCP、UDP、HTTPでの接続待ちをしているようです。優先順位を一番高くしているのが
    UDPなので、今のところ、こちらではUDPへのアクセスしかないようです。

    たぶん、handle-server/config.dct 中の

    "interfaces" = (
    "hdl_udp"
    "hdl_tcp"
    "hdl_http"
    )
    が接続の優先順位を決めているのだろうと推測しています。
    これらの使用プロトコルと優先順位は、CNRIに申請したものと一致していなければいけないと思いますので、もし変更するなら改めてsitebndl.zipを作り直して向こうの担当者に送ることになるのでしょう。

    間違いなどありましたらすいません。