Index: [Article Count Order] [Thread]

    Date:  Wed, 31 Jan 2007 19:12:51 +0900
    From:  Kawatani Munenori <kawatani ＠ ab.mie-u.ac.jp>
    Subject:  [drf 0461] Re: ハンドルシステムのポート設定について

    名古屋大学山本様、皆様

    三重大学情報図書館チームの河谷です。

    ご助言ありがとうございました。
    ファイアーウォールの設定につきましては、
    　１）2641番ポートのみ開ける
    　２）TCPとUDPの両方を使用
    　３）発信元のIPアドレスを下記の４件のみに限定
    		38.100.138.161
        		38.100.138.162
        		38.100.138.163
        		132.151.1.179
    とすることになりました。
    先ほどファイヤーウォール側の設定が終了し、ハンドルによるURIが
    正常に動作することを確認できました。8000番は不要のようですので、
    これでしばらく様子を見ることにいたします。
    来週の正式公開に間に合いホッとしております。
    来週の東海地区担当者会議でも報告させていただけると思います。
    どうもありがとうございました。

    On 2007/01/31, at 17:01, Kawatani Munenori wrote:

    > 名古屋大学　山本様
    >
    > 三重大学情報図書館チームの河谷です。
    >
    > お手数をおかけします。
    > ひとまず2641番ポートのみ開放して様子を見ることにいたします。
    > いろいろとご助言ありがとうございました。
    > 取り急ぎお礼のみにて失礼いたします。
    >
    > On 2007/01/31, at 16:58, Tetsuya Yamamoto wrote:
    >
    >> 名古屋大学の山本です。
    >>
    >> 他でどうされているか知らないのですが、こちらでは2641番TCP/UDPのみを通して、HTTPでのリスニングは「行なっているけど、外部から
    >> は通らない」という状態になっています。いいのかなあとは思いつつ。
    >> ご参考までに。
    >>
    >> 07/01/31 に Kawatani Munenori<kawatani ＠ ab.mie-u.ac.jp> さんは書きました:
    >>> 名古屋大学　山本様
    >>>
    >>> 三重大学情報図書館チームの河谷です。
    >>>
    >>> 度々申し訳ございません。もう一点お尋ねいたします。
    >>> ハンドルシステムのサイトのFAQでは、2641番ポートと8000番ポートを開けるように
    >>> 書かれておりますが、8000番の方も開ける必要がありますでしょうか。
    >>> 担当業者は8000番は開けなくてもよいのではないかという意見でしたので、
    >>> 念のためお尋ねする次第です。よろしくお願いいたします。
    >>>
    >>> On 2007/01/31, at 15:45, Kawatani Munenori wrote:
    >>>
    >>> > 名古屋大学　山本様
    >>> >
    >>> > 三重大学情報図書館チームの河谷です。
    >>> >
    >>> > 早速ありがとうございました。
    >>> > IPアドレスも異なることがあるようですので、ネットワーク管理部署に相談してみます。
    >>> > 来週の東海地区IR担当者会議でもお世話になります。よろしくお願いいたします。
    >>> >
    >>> > On 2007/01/31, at 15:33, Tetsuya Yamamoto wrote:
    >>> >
    >>> >> 名古屋大学の山本です。お疲れ様です。
    >>> >>
    >>> >>> １）このポートは学外から学内向けの通信に使われるのでしょうか？
    >>> >>
    >>> >> 学外のグローバルハンドルサーバーから、個々のリポジトリ内（学内）の
    >>> >> ローカルハンドルサーバーに問い合わせをするものです。
    >>> >>
    >>> >>
    >>> >>> ２）学内から学内向けの通信の発信元のIPアドレスは次の３つでよいでしょうか？
    >>> >>>         sps1.handle.net：38.100.138.161
    >>> >>>         sps2.handle.net：38.100.138.162
    >>> >>>         sps3.handle.net：38.100.138.163
    >>> >>
    >>> >> この３つと、こちらでログを見るところ
    >>> >> ehs4.handle.net  132.151.1.179  もあるようです。
    >>> >>
    >>> >>> ３）使用されるプロトコルはTCP、UDPのいずれか、または両方でしょうか？
    >>> >>
    >>> >> TCP、UDP、HTTPでの接続待ちをしているようです。優先順位を一番高くしているのが
    >>> >> UDPなので、今のところ、こちらではUDPへのアクセスしかないようです。
    >>> >>
    >>> >> たぶん、handle-server/config.dct 中の
    >>> >>
    >>> >> "interfaces" = (
    >>> >> "hdl_udp"
    >>> >> "hdl_tcp"
    >>> >> "hdl_http"
    >>> >> )
    >>> >> が接続の優先順位を決めているのだろうと推測しています。
    >>> >> これらの使用プロトコルと優先順位は、CNRIに申請したものと一致していなければいけないと思いますので、もし変更するなら改めて
    >>> >> sitebndl.zipを作り直して向こうの担当者に送ることになるのでしょう。
    >>> >>
    >>> >> 間違いなどありましたらすいません。
    >>> >>
    >>> >>
    >>> >>
    >>> > --
    >>> > 河谷宗徳 kawatani ＠ ab.mie-u.ac.jp
    >>> >  三重大学学術情報部 情報図書館チーム
    >>> >  チーフ（図書担当）　内線2205
    >>> >  TEL:059-231-9085/FAX:059-231-9086
    >>> >
    >>> >
    >>> >
    >>> >
    >>> --
    >>> 河谷宗徳 kawatani ＠ ab.mie-u.ac.jp
    >>>   三重大学学術情報部 情報図書館チーム
    >>>   チーフ（図書担当）　内線2205
    >>>   TEL:059-231-9085/FAX:059-231-9086
    >>>
    >>>
    >>>
    >>
    >>
    >>
    > --
    > 河谷宗徳 kawatani ＠ ab.mie-u.ac.jp
    >  三重大学学術情報部 情報図書館チーム
    >  チーフ（図書担当）　内線2205
    >  TEL:059-231-9085/FAX:059-231-9086
    >
    >
    >
    >
    --
    河谷宗徳 kawatani ＠ ab.mie-u.ac.jp
      三重大学学術情報部 情報図書館チーム
      チーフ（図書担当）　内線2205
      TEL:059-231-9085/FAX:059-231-9086